**Monteringsvejledning til Vægophængt Skænk med Vinkelbeslag**

**Materialer:**

* Skænk
* Monteringsliste (tilskåret i 45 grader)
* Vinkelbeslag (1 til hvert hjørne)
* Rawlplugs og skruer (til vægmontering)
* Spørg evt. i dit lokale byggemarked, hvis du er i tvivl om hvilke skruer og rawlplugs der passer til netop din væg
* Skruer (til vinkelbeslag og monteringsliste)
* Boremaskine
* Skruetrækker
* Vandret målestok
* Level (vaterpas)
* Blyant
* Målebånd

**Trin 1: Forberedelse**

1. **Vælg placering:** Find det sted, hvor skænken skal hænge, og sørg for, at der er tilstrækkelig plads.
2. **Mål:** Mål højden, hvor skænken skal hænge. Marker dette punkt med en blyant.

**Trin 2: Monteringslisten**

1. **Monteringslisten:** Monteringslisten er skåret til i 45 grader for at passe præcist.
2. **Positionering:** Hold monteringslisten op mod væggen, så dens nederste kant er i den ønskede højde. Brug vandret målestok til at sikre, at listen er lige.
3. **Markér:** Marker hullerne til skruerne ved at bruge monteringslisten som en guide.

**Trin 3: Bor huller og monter monteringslisten**

1. **Bore:** Bor huller i de markerede punkter. Vær sikker på, at hullerne passer til størrelsen på dine rawlplugs.
2. **Indsæt rawlplugs:** Sæt rawlplugs ind i hullerne.
3. **Fastgør monteringslisten:** Skru monteringslisten fast til væggen med skruerne, indtil den sidder godt og lige.

**Trin 4: Forbered skænken**

1. **Vinkelbeslag:** Vinkelbeslagene er fastgjort på møblet fra værkstedet.
2. **Markér placeringen:** Brug blyant til at markere, hvor du vil bore huller til skruerne, der skal fastgøre vinkelbeslagene.

**Trin 5: Fastgør vinkelbeslag**

1. **Bore til vinkelbeslag:** Bor huller i de markerede punkter på indersiden af skænken.
2. **Vælg af skruer:** Spørg evt. i dit lokale byggemarked, hvilken skruer og rawlplugs der passer til netop din væg.
3. **Monter vinkelbeslag:** Fastgør vinkelbeslagene med skruerne inde fra skænken, så de støtter op imod monteringslisten, når skænken hænger.

**Trin 6: Montering af skænk**

1. **Hæng skænken op:** Placer skænken over monteringslisten, så monteringslisten går ind i vinkelbeslagene. Sikre, at skænken er centreret og jævnt fordelt.
2. **Sikring:** Brug vaterpas for at kontrollere, at skænken hænger lige og juster om nødvendigt.

**Trin 7: Afslutning**

1. **Kontroller stabilitet:** Tjek, at skænken er sikkert fastgjort og stabil.
2. **Ryd op:** Sørg for at fjerne eventuelt emballage og værktøj.

**Sikkerhedstips:**

* Kontrollér, at væggen kan bære skænkens vægt.
* Vær forsigtig, når du arbejder med boremaskine og skruetrækker.